# Template file for 'rpi-base'
pkgname=rpi-base
version=1.8
revision=1
homepage="http://www.voidlinux.eu"
short_desc="Void Linux RaspberryPi base files"
maintainer="Juan RP <xtraeme@gmail.com>"
license="Public Domain"

only_for_archs="armv6l"
makedepends="ntp?ntp-daemon dhcpcd openssh-server rpi-firmware rpi-kernel"
depends="${makedepends}"

do_install() {
	# Load the audio module by default.
	vmkdir usr/lib/modules-load.d
	echo snd-bcm2835 > ${DESTDIR}/usr/lib/modules-load.d/snd_bcm2835.conf
	# Fix permissions for the vchiq device.
	vmkdir usr/lib/udev/rules.d
	echo 'SUBSYSTEM=="vchiq", GROUP="video", MODE="0660"' > \
		${DESTDIR}/usr/lib/udev/rules.d/71-raspberrypi.rules
}
